Главе МО

 Высоковское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.Т.Ичетовкину

 Уважаемый Александр Тимофеевич!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Высоковское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2020г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с.Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Органолептический анализ |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 11,0+2,2 | 11,0+2,2 |  | 8,0+2,4 | 6,4+1,9 | 5,9+1,8 |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | 2,48+0,25 | 2,39+0,24 | 1,47+0,15 | 1,22+0,12 | менее 1 | менее 1 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,73+0,20 | 7,70+0,20 | 7,63+0,20 | 7,59+0,20 | 7,47+0,20 | 7,46+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,7+1,0 | 6,6+1,0 | 6,4+1,0 | 6,4+1,0 | 6,9+1,0 | 7,0+1,1 |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | 0,28+0,07 | 0,27+0,07 | 0,16+0,04 | 0,14+0,04 | 0,16+0,04 | 0,14+0,04 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,127+0,013 | 0,120+0,012 | 0,111+0,011 | 0,088+0,009 | 0,147+0,015 | 0,129+0,013 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 0,81+0,12 | 0,82+0,12 | 1,19+0,18 | 1,21+0,18 | 1,04+0,16 | 1,02+0,15 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,088+0,009 | 0,086+0,009 | 0,108+0,011 | 0,106+0,011 | 0,110+0,011 | 0,108+0,011 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 16,1+1,6 | 15,7+1,6 | 15,7+1,6 | 1,5+0,3 | 31,4+1,4 | 30,4+1,4 |
| Бактериологический анализ |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | не обнаружено |
| Общие коформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | **3** | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

И.о.начальника МУП»ЖКС» Л.Г.Смирнова