Главе МО

 Высоковское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.Т.Ичетовкину

 Уважаемый Александр Тимофеевич!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Высоковское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 2 квартал 2020г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с.Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Органолептический анализ |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | Менее 5 | Менее 5 | Менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | 1,30+0,13 | менее 1 | 1,05+0,10 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,73+0,20 | 7,73+0,20 | 7,64+0,20 | 7,58+0,20 | 7,45+0,20 | 7,47+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,6+1,0 | 6,6+1,0 | 6,4+1,0 | 6,4+1,0 | 7,1+1,1 | 6,9+1,0 |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | Менее 0,1 | менее 0,1 | Менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,120+0,012 | 0,120+0,012 | 0,109+0,011 | 0,091+0,009 | 0,157+0,016 | 0,102+0,010 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 0,81+0,12 | 0,16+0,03 | 1,03+0,15 | 1,29+0,19 | 1,48+0,22 | 0,95+0,14 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,087+0,009 | 0,087+0,009 | 0,109+0,011 | 0,111+0,011 | 0,144+0,014 | 0,105+0,010 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 14,7+2,2 | 14,7+2,2 | 14,2+2,1 | 14,7+2,2 | 32,9+4,9 | 30,7+4,6 |
| Бактериологический анализ |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 9 | 2 | не обнаружено | 2 | 2 | не обнаружено |
| 0,115Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

И.о.начальника МУП»ЖКС» Л.Г.Смирнова