Главе МО

Высоковское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области

А.А.Ичетовкину

Уважаемый Андрей Александрович!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Высоковское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2022г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Арт.скваж, д.Александрино | Арт.сква.с  .Высокое | Арт. Скваж. Торбеево | |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 1 | 1 | 0 | |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | |
| цветность | 20 | градусов | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 5 | |
| мутность | 2,6 | Мг/дм куб. | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| вод.показатель | 6,0-9,0 | Ед. | 7,46+0,20 | 7,22+0,20 | 7,30+0,20 | |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | **9,1+1,4** | 6,5+1,0 | |
| железо | 0,300 | Мг/дм куб | 0,13+0,03 | 0,15+0,04 | 0,14+0,04 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | менее 0,1 | менее 0,1 | 0,19+0,04 | |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,012+0,006 | 0,052+0,026 | 0,018+0,009 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 11,0+1,1 | 17,9+1,8 | 10,8+1,1 | |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЕ/см куб | менее 1,0\*10 | менее 1,0\*10 | | 5 | |
| Общие коформные бактерии | отсутствие | КОЕ/см.куб | Не обнаружено | не обнаружено | | не обнаружено | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | КОЕ/см.куб | Не обнаружено | не обнаружено | | не обнаружено | |

Начальника МУП»ЖКС» О.А.Милов