Главе муниципального образования

 Новодугинское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 А.С.Анискину

 Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос № 1017 от 03.11.2015г. предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Новодугинское сельское поселение

 Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 квартал 2022г.

на территории муниципального образования

 Новодугинский район Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  |  |  |
| Колонка ул.Докучаева | Арт. скваж.ул Сенная 5 | Колонка ул. Труда | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Чапаева | Артсквжина д.Рябинки | Колонка д.Рябинки | кран ж/д с. Новодугино,ул.30лет Победы ,д6,кв 4 | кран д/ дул.Специалистов,д 3,кВ.4 |
| **Органолептический ,количественный химический анализы** |  |  |  |  |  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 6,4+1,9 | 5,8+1,7 | 13,4+2,7 | 12,8+2,6 | 11,3+2,3 | 11,8+2,4 | 17,4**+**3,5 | 17,1+3,4 | 5,9+1,8 | 9,0+2,7 | 8,4+2,5 | 6,1+1,8 | 5,7+1,7 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | менее 0,5 | менее 0,5 | **4,7+0,9** | **4,9+1,0** | **15,6+2,2** | **15,2+2,1** | **35,1+4,9** | **39,3+5,5** | менее 0,**5** | 1,12+0,22 | 0,96+0,19 | менее 0,5 | менее 0,5 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,30+0,20 | 7,29+0,20 | 7,37+0,20 | 7,33+0,20 | 7,48+0,20 | 7,50+0,20 | 7,38+0,20 | 7,34+0,20 | 7,31+0,20 | 7,33+0,20 | 7,31+0,20 | 7,29+0,20 | 7,32+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 | 7,3+1,1 | **7,2+1,1** | 7,2+1,1 | **7,3+1,1** | **7,9+1,2** | **7,8+1,3** | 6,8+1,0 | 6,3+0,9 | 6,2+0,9 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,24+0,06 | 0,23+0,06 | **1,16+0,17** | **1,07+0,16** | **0,92+0,18** | **0,87+0,17** | **1,18+0,18** | **1,29+0,19** | 0,24+0,6 | 0,27+0,07 | 0,27+0,07 | 0,24+0,06 | 0,24+0,06 |
| Аммиак и аммоний ион | 2,0 | Мг/дм куб | 0,32+0,06 | 0,32+0,06 | 0,25+0,05 | 0,24+0,05 | 0,20+0,04 | 0,20+0,04 | 0,18+0,04 | 0,16+0,03 | 0,32+0,06 | 0,22+0,04 | 0,21+0,04 | 0,33+0,07 | 0,32\_+0,06 |
| сульфаты  | 500 | Мг/дм куб | 7,8+1,6 | 7,5+1,5 | 11,4+2,3 | 11,1+2,2 | 10,4+2,1 | 10,6+2,1 | 10,2+2,0 | 10,0+2,0 | 7,6+1,5 | 8,8+1,8 | 8,6+1,7 | 8,0+1,6 | 7,6+1,5 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,049+0,025 | 0,048+0,024 | 0,07+0,03 | 0,06+0,03 | 0,050+0,025 | 0,51+0,025 | 0,06+0,03 | 0,06+0,03 | 0,049+0,024 | 0,08+0,04 | 0,07+0,04 | 0,050+0,025 | 0,048+0,024 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 13,0+1,3 | 13,0+1,3 | 20,8+1,4 | 20,1+1,4 | 20,8+1,4 | 20,8+1,4 | 21,6+1,4 | 21,8+1,4 | 13,5+1,4 | 14,9+1,5 | 15,4+1,5 | 14,0+1,4 | 13,5+1,4 |
| **Бактериологические исследования** |  |  |  |  |  |  |  | 1,35+0,14 |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | 5 | не обнаружено | 4 | не обнаружено | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | не обнаружено | 3 | 3 | 2 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Необнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружно | Не обнаружено | Не обнаружне обнаруженоено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |  |  |  |  |  |  |  | 0,89+0,09 |

Начальник МУП «ЖКС» О.А.Милов