ё

Главе муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области

В.В.Иванову

Уважаемый Владимир Валерьевич!

В ответ на Ваш запрос № 1017 от 03.11.2015г. предоставляем информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Новодугинское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 2 квартал 2017г.

на территории муниципального образования Новодугинское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований | | | | | | | | | | |  |  |
| Колонка ул.Горького | Арт. скваж.ул Сенная 5 | | | Колонка ул. Мелиоративная 58 | Арскваж. ул мелиорат. 70 | Колонка ул.10Марта ,12 | Арскваж. ул 10Марта ,26 | Колонка ул. Зеленая | Артскваж. Ул.Зеленая ,1А | Колонка ул. Докучаева | Артсквжина д.Рябинки | Колонка д.Рябинки |
| Санитарно-гигиенические исследования | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 8,5+2,5 | | 10,4+2,1 | | 13,2+2,6 | 8,4+2,5 | 13,7+2,7 | 13,9+2,8 | 16,1+3,2 | 16,7+3,3 | 15,2+3,**0** | 10,7+2,1 | 10,2+2,0 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,65+0,07 | | Менее 0,58 | | Менее 0,58 | Менее 0,58 | 1,00+0,10 | 1,05+0,10 | 1,05+0,10 | 1,25+0,13 | 1,00+0,10 | 0,75+0,07 | 0,65+0,07 |
| рН | 6,0-9,0 |  | 7,08+0,20 | | 7,05+0,20 | | 6,17+0,20 | 7,28+0,20 | 7,00+0,20 | 7,13+0,20 | 6,96+0,20 | 7,05+0,20 | 7,03+0,20 | 7,04+0,20 | 7,03+0,20 |
| Общая жесткость | 7,  0 | Моль/дм куб | 6,5+1,0 | | 6,5+1,0 | | 7,2+1,1 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,5+1,0 | 6,9+1,0 | 7,0+1,0 | 5,9+0,9 | 6,0+0,9 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,23+0,05 | | 0,15+0,03 | | 0,27+0,05 | 0,29+0,06 | 0,33+0,07 | **0,38+0,08** | **0,83+0,17** | **0,87+0,17** | **0,51+0,10** | 0,18+0,04 | 0,17+0,03 |
| Аммиак и аммоний ион | 2,0 | Мг/дм куб | 0,44+0,04 | | 0,69+0,07 | | 0,72+0,07 | 0,67+0,07 | 0,67+0,07 | 0,75+0,07 | 0,72+0,07 | 0,77+0,08 | 0,41+0,04 | 0,54+0,05 | 0,75+0,07 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 2,3+0,3 | | 1,40+0,21 | | 1,90+0,29 | 3,5+0,5 | 2,0+0,3 | 1,70+0,26 | 4,2+0,6 | 4,5+0,7 | 3,4+0,5 | 4,2+0,6 | 3,5+0,5 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,060+0,006 | | 0,060+0,006 | | 0,0200+0,0020 | 0,040+0,004 | 0,060+0,006 | 0,050+0,005 | 0,100+0,010 | 0,100+0,010 | 0,100+0,010 | 0,030+0,003 | 0,0200+0,0020 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 5,1+1,1 | | 5,6+1,2 | | 5,6+1,2 | 5,1+1,1 | 6,1+1,3 | 6,1+1,3 | 6,1+1,3 | 10,0+0,08 | 4,7+1,0 | 7,6+1,7 | 7,6+1,7 |
| Микробиологичиские исследования | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 1,35+0,14 |
| Общее микробное число | Не более 50 | КОЭ/мл | 13 | | | 3 | 14 | 4 | 12 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | | | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | | | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 0,89+0,09 |

Начальник МУП «ЖКС» Е.А.Яшкин